|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**6490, Симеоновградпл.”Шейновски” № 3тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06e-mail: obtshina\_simeonovgrad@abv.bg |  | **SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06[www.simeonovgrad.bg](http://www.simeonovgrad.bg)  |

Приложение №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за обществена поръчка с предмет:**

„**Доставка на един брой употребяван товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-община Симеоновград“**

Настоящата техническа спецификация е изготвена във връзка с необходимостта от доставка на употребяван товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, към Община Симеоновград.

Автомобилът следва да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквивалентни и да притежава следните минимални спецификации:

|  |
| --- |
| Дата на производство – след 01.01.2014г.; |
| Категория – N1 /товарен автомобил/;  |
| Ляв волан; |
| Брой места – мин. 1+1; |
| Задвижване – предно предаване; |
| Скоростна кутия – механична/ръчна;  |
| Тип двигател – дизел  |
| Мощност на двигателя – до 90 к.с. |
| Работен обем на двигателя – макс. 1300 см3;  |
| Обща дължина – макс. 5000 мм  |
| Височина – макс. 2300 мм  |
| Широчина с огледалата – макс. 2100 мм |
| Височина на товарния отвор при задна врата – мин. 1200 мм; Дължина на товарния отвор/пространство – мин. 1700 мм  |
| Ширина на товарния отвор – мин. 1200 мм  |
| Товароносимост /полезен товар/ - мин. 650 кг.;  |
| Две задни врати отварящи се на мин. 180°; |
| Странична плъзгаща се врата – мин. 1 /дясна/; |
| Преградна стена между пътническата и товарна част; |
| Неостъклени врати и прозорци в товарната част на автомобила; |
| Екологична норма минимум ЕВРО 5 или еквивалент; |
| Екстри – климатик/климатроник; |
| Сигурност - мин. наличен ABS или еквивалент |
| Комбиниран/смесен разход на гориво – до 5-5,5 л/100км; |
| Емисии СО2 – до 133 г/км. |
|  Тонирани стъкла |
|  Имобилайзер |
|  Хидравлика на волана |
|  Ел.стъкла |
|  Подгряване на огледала |
|  Климатик |
|  Радио звучене |

**Условия на гаранцията**

Възложителят определя минимален гаранционен срок от 3месеца. Участник предложил по-кратък гаранционен срок няма да бъде допуснат до оценка и съответно ще бъде отстранен от участие.